|  |
| --- |
| *Ценовые спецификации (F2.2)* |
| *[Данная таблица заполняется оферентом в графах 4, 5 и строке об условиях оплаты, а заказчиком - в графах 1,2,3,6]* |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за единицу**  **(без НДС)** | **Сумма**  **(без НДС)** | **Срок действия** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **Работы по очистке и исправлению русла реки** г. **Бендеры, Приднестровье [[1]](#footnote-1)** | contract | 1 |  |  | До 60 календарных дней с даты подписания договора на оказание услуг | | ИТОГО |  |  |  |  |  | | Условия оплаты \* |  | | | | |   \* участник торгов должен указать запрошенные взносы и их стоимость |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 Смета инвестиций (Централизованная смета по оценке затрат на проведение работ по очистке реки в г. БЕНДЕРЫ)** | | | | | | | |
| **№.** | **наименование частей, глав, обектов, расходы** |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | **Всего лей** | | |
|  |  | Материалы/оборудование | Строительные работы | Прочие расходы |  | |
| **A** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
|  | **Глава №. 1 Земляные работы** | **Обьемы** | **Ед. Изм** | Стоимость лей | Стоимость лей | Стоимость лей |  | |
|  | Механическая разработка грунта гусеничным бульдозером и/или экскаватором на заболоченных участках, каналах - глубина канала до 4,0 м, с погрузкой грунта c погрузкой грунта в автосамосвалах (Средняя ширина копания - 1,35м. и глубина канала - 0,5м.). | 650 | м3 |  |  |  |  | |
|  | Транспортировка вынутого грунта автосамосвалами на расстояние до 5,0 км. | 550 | м3 |  |  |  |  | |
|  | Вырубка деревьев в русле реки диаметром от 0,2 м до 0,5 м с вывозом древесины на склады на расстояние 3,0 км | 15 | шт. |  |  |  |  | |
|  | Извлечение корней хвойных пород специальными средствами, включая транспортировку на расстояние до 3,0 км | 15 | м3. |  |  |  |  | |
|  | Механическая рыхление обезлесенной земли на глубину до 0,50 м, состоящая из двух проходов перпендикулярно друг другу, ручного сбора дров в штабеля и погрузки в прицеп, в поле с содержанием корней менее 100 шт./га | 0,7 | Га |  |  |  |  | |
|  | Механические земляные работы экскаватором 0,40-0,70 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, в грунте с естественной влажностью, выгрузка кат. I в условиях повышенной влажности (Выравнивание склонов) | 150 | м3 |  |  |  |  | |
|  | Выравнивание откосов, насыпей (земляные работы.) | 2100 | м2 |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Итого по глав 1** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя, Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник торгов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Будет заполнено предложение №1 [↑](#footnote-ref-1)