|  |
| --- |
| *Ценовые спецификации (F2.2)* |
| *[Данная таблица заполняется оферентом в графах 4, 5 и строке об условиях оплаты, а заказчиком - в графах 1,2,3,6]* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара**  | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за единицу** **(без НДС)** | **Сумма** **(без НДС)** | **Срок действия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   **Работы по очистке и исправлению русла реки в селе Гыска, Бендеры, Приднестровье [[1]](#footnote-1)**  | contract | 1 |  |  | До 60 календарных дней с даты подписания договора на оказание услуг |
| ИТОГО  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты \*  |  |

\* участник торгов должен указать запрошенные взносы и их стоимость  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 |  |
| **№сметы** | Название работ, расходы  |  |  |  | **Итого, в леях** |
|  |  | Материалы | Работа | Различные аксессуары |  |
| **A** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|   | Глава №. 1 Земляные работы | Объёмы  | Единица измерения | Стоимость, лей | Стоимость, лей | Стоимость, лей |   |
|   | Механические земляные работы гусеничным бульдозером и/или экскаватором на заболоченных участках, каналах, продавливание грунта до 10 м | 3680 | m3 |   |   |   |   |
|   | Вырубка деревьев в русле реки диаметром от 0,3м до 0,5м с учетом перевозки древесины на складах на расстояние 3,0 км | 88 | ед. |   |   |   |   |
|   | Извлечение специальных пней с помощью спецсредств, в том числе транспортом до склада на расстояние до 3,0 км | 88 | ед. |   |   |   |   |
|   | S Механическая рыхление обезлесенной земли на глубину до 0,50 м, включающая два перпендикулярных прохода между ними, ручной сбор древесного материала в штабеля и его погрузку в прицеп, на землях с количеством корней более 100 шт./га  | 1,95 | гa |   |   |   |   |
|   | Механические земляные работы экскаватором 0,40-0,70 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, в грунте с естественной влажностью, выгрузка земли на базу кат А в условиях водного хозяйства (Окончание склонов)  | 275 | m3 |   |   |   |   |
|   | Выравнивание откосов, насыпей для земляных работ. | 2500 | m2 |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО Глава №. 1** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Глава №. 2 **Дождевые воды** | Объёмы  | Единица измерения | Стоимость, лей | Стоимость, лей | Стоимость, лей |   |
|   | Механические земляные работы гусеничным экскаватором на заболоченных участках, каналах, с выгрузкой грунта до 5 м | 2550 | m3 |   |   |   |   |
|   | Выравнивание откосов насыпи для земляных работ: экскаваторами | 2300 | m2 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО Глава №. 2** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   | ВСЕГО |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя, Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник торгов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Будет заполнено предложение №1 [↑](#footnote-ref-1)